|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GROEP | METHODE  | GEBASEERD OP  | VERRICHTING EN PRINCIPE |
| 6 | LE/LEM/7000/A |  CMA/2/II/C.2 NEN 5896 NEN 5897ISO 22262-1 ISO 22262-2 | De analyse bestaat uit 2 stappen, welke steeds gescheiden van elkaar worden uitgevoerd:* De analyse van het verzamelmonster S (indien beschikbaar): Dit monster wordt in zijn geheel in analyse genomen.

 * De analyse van het labomonster F: Dit monster wordt opgedeeld in verschillende zeeffracties, die elk apart beoordeeld worden.

De kwalitatieve analyse van de asbestsoort wordt uitgevoerd volgens NEN 5896: stereo- en polarisatiemicroscopie. |
| 2 | LE-LEM-7500-A | NBN T96-102 | Een bepaalde hoeveelheid lucht wordt door een membraanfilter aangezogen. Vervolgens worden de vezels op de doorzichtig gemaakte filter met behulp van een fasecontrastmicroscoop geteld. Op basis van de norm T96-102 wordt de concentratie aan asbestvezels uitgedrukt in aantal vezels/cm3. |