|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  GROEP  |  METHODE |  GEBASEERD OP |  VERRICHTING EN PRINCIPE |
|  2  | WI.AL-VCM.00 t.e.m. WI.AL-VCM.04 | NBN T96-102 | Meten van de luchtverontreiniging in de werkplaatsen/meten van de asbestvezelconcentratie in lucht (membraanfiltermethode en optische fasecontrastmicroscopie) |
| 6 | Identificatie van asbest in materialen  | HSG248 annex 2  |  Isolatie van vezels uit materialen m.b.v. stereomicroscopie en monsterontsluiting waarna identificatie van asbestvezels m.b.v. polarisatiemicroscopie. Asbestvezels vertonen specifieke dispersiekleuren in diverse dispersievloeistoffen bij diverse microscoopinstellingen. |