|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GROEP | METHODE | GEBASEERD OP | VERRICHTING EN PRINCIPE |
| 2 | WI.AL-VCM.00 t.e.m. WI.AL-VCM.04 | NBN T96-102 | Meten van de luchtverontreiniging in de werkplaatsen/meten van de asbestvezelconcentratie in lucht (membraanfiltermethode en optische fasecontrastmicroscopie) |
| 6 | Identificatie van  asbest in materialen | HSG248 annex 2 | Isolatie van vezels uit materialen m.b.v.  stereomicroscopie en monsterontsluiting  waarna identificatie van asbestvezels m.b.v.  polarisatiemicroscopie. Asbestvezels  vertonen specifieke dispersiekleuren in  diverse dispersievloeistoffen bij diverse  microscoopinstellingen. |